|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **8通道模式**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **通道** | **功能** | **说明** | | CH1 | 总调光 | R、G、B、W总调光，由暗到亮 | | CH2 | R调光 | R调光，由暗到亮 | | CH3 | G调光 | G调光，由暗到亮 | | CH4 | B调光 | B调光，由暗到亮 | | CH5 | W调光 | W调光，由暗到亮 | | CH6 | 总频闪 | R、G、B、W总频闪，由慢到快 | | CH7 | 功能选择 | 0—50：DMX调光；51－－100：常用颜色输出（8种）；101—150：跳变；151—200：渐变；201—250脉变;251-255:声控 | | CH8 | 功能速度 | 功能速度，由慢到快 |   **4通道模式**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **通道** | **功能** | **说明** | | CH1 | R调光 | R调光，由暗到亮 | | CH2 | G调光 | G调光，由暗到亮 | | CH3 | B调光 | B调光，由暗到亮 | | CH4 | W调光 | W调光，由暗到亮 |     第5通道 | W调光 | W调光，线性调光，由暗到亮 |
| 第6通道 | 总频闪 | R、G、B.W总频闪，由慢到快 |
| 第8通道 | 功能速度 | 功能速度，由慢到快 |